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关于集安市科建茂源酒业有限公司技术改造

项目生态环境影响报告表的批复

集安市科建茂源酒业有限公司：

你单位报送的《集安市科建茂源酒业有限公司技术改造项目审批请示》和委托中环赢创（吉林）环保科技有限公司编制的《集安市科建茂源酒业有限公司技术改造项目生态环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况。本项目属技术改造项目，总投资50万元，建设地点位于吉林省集安市麻线乡江口村。项目新增发酵工艺，增加2台除梗破碎机、20个白钢槽（密闭式）、2个10立方米的污水储罐，依托现有22个60立方米的成品贮存罐及20个不锈钢酒泵，同时将现有22 个60 立方米成品贮存罐作为发酵罐使用。项目设计产能由原来的800t/a调整为500t/a。
本项目为酒的制造项目。我局同意生态环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据生态环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实生态环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

（一）落实大气污染防治措施。发酵废气通过发酵罐顶端排放口排出，应满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2 无组织排放监控浓度限值要求 。
（二）落实水污染防治措施。葡萄清洗废水、洗罐废水排入污水储罐内，定期转运至集安市天源污水处理厂。
（三）落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

（四）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运；项目产生的葡萄梗在厂区内自然沥干后暂存于一般固废暂存区，定期外卖给农户利用；皮籽渣产生后采用收集桶收集并加盖后暂存于一般固废暂存区，外卖给农户利用；产生的葡萄渣不在厂区内贮存，外卖给农户利用；从罐中捞出后由密闭罐车直接运走，外卖给深加工企业。 

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批生态环境影响评价文件。自项目生态环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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