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关于吉林长百康生物科技有限公司建设项目

生态环境影响报告表的批复

吉林长百康生物科技有限公司：

你单位报送的《吉林长百康生物科技有限公司建设项目审批请示》和委托吉林省静之源环保咨询有限公司编制的《吉林长百康生物科技有限公司建设项目生态环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

项目概况。本项目属新建项目，总投资170万元，建设地点位于吉林省集安市麻线乡上活龙村。项目拟租用吉林长青参业有限公司闲置厂房，利用现有建构筑物，建设中药提取、人参粉以及中药饮片生产线。锅炉房、污水处理站利用厂区现有，新建1台6t/h生物质蒸汽锅炉用于生产生活供热，2台1t/h天然气蒸汽发生器用作备用热源。
本项目为中药饮片加工、中成药生产类项目。我局同意生态环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据生态环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实生态环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

落实大气污染防治措施。提取废气经集气装置收集后进行活性炭吸附、袋式除尘器除尘后，通过15m高排气筒排放。人参粉生产产生的颗粒物经集气装置收集后利用袋式除尘器除尘，通过15m高排气筒排放。提取、人参粉生产产生的废气非甲烷总烃、颗粒物排放应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表1大气污染物排放限值要求；1台6t/h生物质蒸汽锅炉烟气采用低氮燃烧+布袋除尘处理后，经35m高烟囱排放。2台1t/h天然气蒸汽发生器采用低氮燃烧技术，烟气通过2根15m高排气筒排放。锅炉、蒸汽发生器烟气排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值要求；污水处理站废气利用活性炭进行吸附后，通过15m高排气筒排放，排放浓度应满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）要求，排放速率应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；中药异味采用除臭剂进行除臭；装卸粉尘、运输扬尘采用控制高度、密闭储存、洒水抑尘等方式进行控制。

落实水污染防治措施。生活、生产废水排入厂区污水站进行集中处理，各项污染物满足《中药类制药工业水污染物排放标准》（GB21906-2008）要求后，通过入河排污口排放至上活龙河。
落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的1类标准。

落实固体废物污染防治措施。生活垃圾，生产废弃物集中收集后交由环卫部门统一处理；废包装材料、污泥、炉渣等可利用废弃物集中收集后外售综合利用；实验废液、废活性炭、废机油等危险废物临时贮存在危废间内，定期交由有资质单位进行处理。

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批生态环境影响评价文件。自项目生态环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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