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关于集安市洁丰水洗店建设项目

生态环境影响报告表的批复

集安市洁丰水洗店：

你单位报送的《集安市洁丰水洗店建设项目审批请示》和委托吉林岚璟环境技术咨询服务中心编制的《集安市洁丰水洗店建设项目生态环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

项目概况。本项目属新建项目，总投资70万元，建设地点位于吉林省集安市通胜街道胜利路。为满足生产需要，项目拟新建2台2.5t/h生物质蒸汽发生器（一用一备）用于生产用热。

本项目为建设单位自建自用的供热工程项目。我局同意生态环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据生态环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实生态环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

落实大气污染防治措施。新建2.5t/h生物质蒸汽发生器烟气采用旋风除尘+布袋除尘处理后经30m高烟囱排放，各项污染物排放应满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2排放限值；厂界颗粒物无组织排放应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2规定的无组织排放限值。

落实水污染防治措施。生活污水、洗涤废水、软水制备废水经市政管网排入集安市天源污水处理有限责任公司，不外排。
落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

落实固体废物污染防治措施。灰渣、除尘器收集的炉灰袋装收集暂存于仓库内，定期外售综合利用；废布袋、废离子交换树脂由厂家定期回收；废包装桶集中收集后外售废品回收单位；生活垃圾交由环卫部门统一处理。 

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、生态环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批生态环境影响评价文件。自项目生态环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，生态环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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