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关于集安市榆林镇榆林村清海水泥制品厂

建设项目环境影响报告表的批复

集安市榆林镇榆林村清海水泥制品厂：

你单位报送的《集安市榆林镇榆林村清海水泥制品厂建设项目审批请示》和委托吉林市龙锴环境科技有限公司编制的《集安市榆林镇榆林村清海水泥制品厂建设项目环境影响报告表》（报批版）收悉。经研究，现批复如下：

一、项目概况。本项目属新建项目，总投资50万元，建设地点位于吉林省集安市榆林镇榆林村二组。项目租用集安市榆林镇艳明粉砂厂空闲场地进行建设，拟新建一条混凝土生产线，设计年产混凝土5000m3，年产五味子水泥杆2000个。

本项目为非金属矿物制品业中的水泥制品制造项目。我局同意环境影响评价报告中所列建设项目的性质、规模、工艺、厂址和拟采取的环境保护措施。根据环境影响报告表的结论和专家审查意见，本项目在严格落实各项环境保护措施的前提下，我局同意本项目建设。

本项目在设计、施工、验收和运行期间，应严格落实环境影响评价报告表中提出的污染防治措施和批复要求，项目建设和运行应重点做好以下环境保护工作。

（一）落实大气污染防治措施。上料粉尘进行洒水降尘，搅拌粉尘采用喷淋系统降尘，运输粉尘采用地面定期清扫+苫布遮盖+洒水降尘，水泥和粉煤灰卸车产生的呼吸废气经自带的除尘器处理后经仓顶呼吸孔排放。厂界无组织排放应满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）中表3相关浓度限值。

（二）落实水污染防治措施。生活污水排入防渗旱厕，定期清掏还田，不外排；车辆、设备冲洗用水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。

（三）落实噪声污染防治措施。采取隔音降噪措施。厂界噪声排放满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准。

（四）落实固体废物污染防治措施。生活垃圾统一收集，由环卫部门定期清运；残次品收集后统一外售；收集粉尘、沉淀池沉渣回用于生产；废布袋由厂家进行回收。

（五）加强施工期环境管理，防止扬尘、噪声、垃圾等污染周边环境。

三、项目建设必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的环境保护“三同时”制度，确保环保设施与主体工程同时投入运行。项目竣工后，你单位应按照规定程序组织项目竣工环境保护验收并向社会公开验收报告（不得少于 20 个工作日）。及时将竣工环保验收相关资料报送至生态环境局。

四、由集安市生态环境保护综合行政执法大队负责建设项目事中事后监督检查工作。

五、环境影响评价文件经批准后，项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批环境影响评价文件。自项目环境影响评价文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响评价文件应当报我局重新审核。
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